IZAR R MAX ZL4.IR.L1.1500M.91Y
Typ: Pendelleuchte. Lampenschirm: Acrylglas. Metallteile: weiß lackiertes Stahlblech. Federung: Seilaufhängung mit transparentem Kabel.
Spannung: 230V
IK  Code: IK06
Vorschalgerät: Driver
CRI:  >90
LED-Lebensdauer: L80/F10 50000 Stunden
Watt: 227 W
Farbtemperatur: 3000 K
Module luminous flux: 31018 lm
Luminaire luminous flux: 26997 lm
A: 1500 mm
B: 180 mm
C: 2000 mm
Dali 2: Verfügbar
Bluetooth-Steuerung: Verfügbar auf Anfrage
Gewicht: 58000 g