RONDO IP44 PS13.K1.R550.Y
Typ: stropní a nástěnné svítidlo. Stínítko: bílé ručně foukané trojvrstvé sklo opál mat. Těleso svítidla: ocelový plech bíle lakovaný.
Napětí: 230V
IK kód: IK01
Předřadník: Driver
CRI:  >90
Životnost LED: L80/F10 50000 hodin
Watt: 36 W
Teplota chromatičnosti: 3000 K
Světelný tok modulu: 4448 lm
Světelný tok svítidla: 3021 lm
A: 550 mm
B: 342 mm
C: 83 mm
D: 13 mm
Dali 2: Dostupné
Bluetooth ovládání: Dostupné na poptávku
Hmotnost: 6500 g