ZERO IP44 PS13.12.Z330.Y
Typ: stropní a nástěnné svítidlo. Stínítko: bílé ručně foukané trojvrstvé sklo opál mat. Těleso svítidla: ocelový plech bíle lakovaný.
Napětí: 230V
IK kód: IK01
Patice: E27
Světelný zdroj: 2x60W(max 9W LED)
A: 330 mm
B: 300 mm
C: 70 mm
D: 13 mm
Pohybový senzor: Dostupné na poptávku
Hmotnost: 3100 g