ZERO IP44 PS13.14.Z415.Y
Type: luminaire de plafond et mural. Abat-jour: verre blanc, soufflé de manière artisanale, à trois couches, satin opale mat. Luminaire: tôle en acier peint en blanc.
Tension: 230V
IK code: IK01
Douille: E27
Lampe: 4x40W(max 5W LED)
A: 415 mm
B: 350 mm
C: 80 mm
D: 13 mm
Capteur de mouvement: Disponible sur demande
Poids: 4600 g