ZERO IP44 PS13.K4.Z415.Y
Typ: stropní a nástěnné svítidlo. Stínítko: bílé ručně foukané trojvrstvé sklo opál mat. Těleso svítidla: ocelový plech bíle lakovaný.
Napětí: 230V
IK kód: IK01
Předřadník: Driver
CRI:  >90
Životnost LED: L80/F10 50000 hodin
Watt: 23,3 W
Teplota chromatičnosti: 4000 K
Světelný tok modulu: 3197 lm
Světelný tok svítidla: 2492 lm
A: 415 mm
B: 350 mm
C: 80 mm
D: 13 mm
Dali 2: Dostupné
Pohybový senzor: Dostupné na poptávku
Nouzový modul: Dostupné na poptávku
Bluetooth ovládání: Dostupné na poptávku
Hmotnost: 4600 g