ZERO S19.K2.Z230.Y
Typ: Decken- und Wandleuchte. Lampenschirm: weißes, mundgeblasenes, dreischichtiges Opalglas seidenmatt. Leuchte: weiß lackiertes Stahlblech.
Spannung: 230V
IK  Code: IK01
Vorschalgerät: Driver
CRI:  >90
LED-Lebensdauer: L80/F10 50000 Stunden
Watt: 9,6 W
Farbtemperatur: 4000 K
Module luminous flux: 1295 lm
Luminaire luminous flux: 1005 lm
A: 230 mm
B: 190 mm
C: 70 mm
D: 20 mm
Gewicht: 1400 g