ZERO S24.K2.Z280.Y
Typ: stropní a nástěnné svítidlo. Stínítko: bílé ručně foukané trojvrstvé sklo opál mat. Těleso svítidla: ocelový plech bíle lakovaný.
Napětí: 230V
IK kód: IK01
Předřadník: Driver
CRI:  >90
Životnost LED: L80/F10 50000 hodin
Watt: 12,5 W
Teplota chromatičnosti: 4000 K
Světelný tok modulu: 1771 lm
Světelný tok svítidla: 1380 lm
A: 280 mm
B: 240 mm
C: 70 mm
D: 20 mm
Dali 2: Dostupné
Bluetooth ovládání: Dostupné na poptávku
Hmotnost: 2100 g