ALFA ZK1.11.150.XY
Typ: Pendelleuchte. Lampenschirm: weißes, mundgeblasenes, dreischichtiges Opalglas seidenmatt. Metallteile: lackiertes Stahlblech RAL 9003 (.60) oder RAL 9005 (.61). Federung: weißes oder schwarzes Kabel.
Spannung: 230V
IK  Code: IK01
Fassung: G9
Leuchtmittel: 1x48W(max 5W LED)
A: 150 mm
B: 2000 mm
Track-System: Verfügbar auf Anfrage
Sádrokarton: Verfügbar auf Anfrage
Gewicht: 1000 g