AULA ZT ZT.AU1.L1.1500.XY
Type: suspension lamp. Lampshade: acrylic glass. Pendant: rod. Light body and pendant: painted steel - RAL white 9016 (.41), RAL 7012 (.47), RAL Argento dorato (.70), RAL Copper (.72), RAL Bronze (.73) or RAL Brass (.74).
Voltage: 230V
Ballast: Driver
CRI:  >90
LED life: L80/F10 50000 hours
Watt: 51 W
Color temperature: 3000 K
Module luminous flux: 6745 lm
Luminaire luminous flux: 6338 lm
A: 1500 mm
B: 125 mm
C: 1000 mm
D: 50 mm
Dali 2: Available
Emergency module: Available on inquiry
Track system: Available on inquiry
Weight: 4800 g