POLARIS S BS24.11.350.XY
Typ: stropní a nástěnné svítidlo. Stínítko: bílé ručně foukané trojvrstvé sklo opál mat. Těleso svítidla: lakovaný hliník – RAL bílá 9016 (.41), RAL černá 9005 (.45), RAL Měď (.72), RAL Bronz (.73) nebo RAL Mosaz (.74).
Napětí: 230V
IK kód: IK01
Patice: E27
Světelný zdroj: 1x150W(max 19W LED)
A: 350 mm
B: 240 mm
C: 345 mm
Pohybový senzor: Dostupné na poptávku
Hmotnost: 3300 g