RETRO BS14.11.R14.X
Typ: Deckenleuchte. Lampenschirm: weißes, mundgeblasenes, dreischichtiges Opalglas seidenmatt. Leuchte: Aluminium lackiert – RAL weiss 9016 (.41), RAL schwarz 9005 (.45), RAL Kupfer (.72), RAL Bronze (.73) oder RAL Messing (.74).
Spannung: 230V
Fassung: E27
Leuchtmittel: 1x60W(max 9W LED)
A: 140 mm
B: 195 mm
Gewicht: 1300 g