RETRO BS19.11.R19.X
Typ: stropní svítidlo. Stínítko: bílé ručně foukané trojvrstvé sklo opál mat. Těleso svítidla: lakovaný hliník – RAL bílá 9016 (.41), RAL černá 9005 (.45), RAL Měď (.72), RAL Bronz (.73) nebo RAL Mosaz (.74).
Napětí: 230V
Patice: E27
Světelný zdroj: 1x100W(max 13W LED)
A: 190 mm
B: 245 mm
Hmotnost: 2000 g