RETRO BS19.11.R19.X
Typ: Deckenleuchte. Lampenschirm: weißes, mundgeblasenes, dreischichtiges Opalglas seidenmatt. Leuchte: Aluminium lackiert – RAL weiss 9016 (.41), RAL schwarz 9005 (.45), RAL Kupfer (.72), RAL Bronze (.73) oder RAL Messing (.74).
Spannung: 230V
Fassung: E27
Leuchtmittel: 1x100W(max 13W LED)
A: 190 mm
B: 245 mm
Gewicht: 2000 g