DAPHNE ZL ZL3.12.D351.31
Typ: Pendelleuchte. Lampenschirm: weißes, mundgeblasenes, dreischichtiges Opalglas seidenmatt. Metallteile: lackiertes Stahlblech RAL 9003 (.31), RAL chrom (.77). Federung: Seilaufhängung mit weißem Kabel.
Spannung: 230V
IK  Code: IK01
Fassung: E27
Leuchtmittel: 2x60W(max 9W LED)
A: 350 mm
B: 160 mm
C: 2000 mm
D: max. 1000 mm
Gewicht: 3500 g