ALFA SR.11.200.X
Typ: nástěnné svítidlo. Stínítko: bílé ručně foukané trojvrstvé sklo opál mat. Těleso svítidla: ocelový plech lakovaný RAL 9003 (.60) nebo RAL 9005 (.61).
Napětí: 230V
Patice: G9
Světelný zdroj: 1x60W(max 5W LED)
A: 255 mm
B: 200 mm
C: 330 mm
Hmotnost: 1500 g