ALFA SR.11.200.X
Typ: Wandleuchte. Lampenschirm: weißes, mundgeblasenes, dreischichtiges Opalglas seidenmatt. Leuchte: lackiertes Stahlblech RAL 9003 (.60) oder RAL 9005 (.61).
Spannung: 230V
Fassung: G9
Leuchtmittel: 1x60W(max 5W LED)
A: 255 mm
B: 200 mm
C: 330 mm
Gewicht: 1500 g