ALFA SR.11.200.X
Type: luminaire mural. Abat-jour: verre blanc, soufflé de manière artisanale, à trois couches, satin opale mat. Luminaire: acier laqué RAL 9003 (.60) ou RAL 9005 (.61).
Tension: 230V
Douille: G9
Lampe: 1x60W(max 5W LED)
A: 255 mm
B: 200 mm
C: 330 mm
Poids: 1500 g