INFINITY UNO S4.K2.IN.XY
Typ: nástěnné svítidlo. Kovové části: ocelový plech lakovaný RAL 9003 (.31) nebo RAL 9005 (.61).
Napětí: 230V
Předřadník: Driver
CRI:  >90
Životnost LED: L80/F10 50000 hodin
Watt: 9,6 W
Teplota chromatičnosti: 4000 K
Světelný tok modulu: 1295 lm
A: 125 mm
B: 335 mm
C: 40 mm
Dali 2: Dostupné
Bluetooth ovládání: Dostupné na poptávku
Hmotnost: 600 g