INFINITY UNO S4.K2.IN.XY
Typ: Wandleuchte. Metallteile: lackiertes Stahlblech RAL 9003 (.31) oder RAL 9005 (.61).
Spannung: 230V
Vorschalgerät: Driver
CRI:  >90
LED-Lebensdauer: L80/F10 50000 Stunden
Watt: 9,6 W
Farbtemperatur: 4000 K
Module luminous flux: 1295 lm
A: 125 mm
B: 335 mm
C: 40 mm
Dali 2: Verfügbar
Bluetooth-Steuerung: Verfügbar auf Anfrage
Gewicht: 600 g