INFINITY UNO S4.K2.IN.XY
Type: luminaire mural. Les pièces métalliques: acier laqué RAL 9003 (.31) ou RAL 9005 (.61).
Tension: 230V
Ballaste: Driver
CRI:  >90
La vie de LED: L80/F10 50000 heures
Watt: 9,6 W
Température Couleur: 4000 K
Module luminous flux: 1295 lm
A: 125 mm
B: 335 mm
C: 40 mm
Dali 2: Disponible
Contrôle Bluetooth: Disponible sur demande
Poids: 600 g