PALA ZL4.14.P4.45
Type: luminaire suspendu. Abat-jour: verre blanc, soufflé de manière artisanale, à trois couches, satin opale mat. Les pièces métalliques: tôle en acier peint RAL 9005 (.45). Suspension: câbles d’acier avec câble noir.
IK code: IK01
Douille: G9
Lampe: 2x60W+1x48W+1x33W(max 4x5W LED)
A: 800 mm
B: 800 mm
C: 2000 mm
D: 200 mm
Poids: 6500 g