PALA ZL2.11.P4.45
Typ: závěsné svítidlo. Stínítko: bílé ručně foukané trojvrstvé sklo opál mat. Kovové části: ocelový plech lakovaný RAL 9005 (.45). Závěs: lankový s černým kabelem.
IK kód: IK01
Patice: G9
Světelný zdroj: 1x60W+1x48W+2x33W(max 4x5W LED)
A: 800 mm
B: 800 mm
C: 2000 mm
D: 200 mm
Hmotnost: 6000 g