PALA ZL2.L1.P4.45Y
Typ: Pendelleuchte. Lampenschirm: weißes, mundgeblasenes, dreischichtiges Opalglas seidenmatt. Metallteile: lackiertes Stahlblech RAL 9005 (.45). Federung: Seilaufhängung mit schwarzem Kabel.
IK  Code: IK01
Vorschalgerät: Driver
CRI:  >90
LED-Lebensdauer: L80/F10 50000 Stunden
Watt: 23,2 W
Farbtemperatur: 3000 K
Module luminous flux: 3205 lm
Luminaire luminous flux: 2693 lm
A: 800 mm
B: 800 mm
C: 2000 mm
D: 200 mm
Dali 2: Verfügbar
Bluetooth-Steuerung: Verfügbar auf Anfrage
Gewicht: 6000 g