OHM ZL2.15.O55.X
Typ: Pendelleuchte. Lampenschirm: weißes, mundgeblasenes, dreischichtiges Opalglas seidenmatt. Metallteile: lackiertes Stahlblech RAL 9003 (.60), RAL 9005 (.61) oder RAL Argento dorato (.70). Federung: weißes, schwarzes oder transparentes Kabel.
IK  Code: IK01
Fassung: G9
Leuchtmittel: 3x33W+2x48W(max 5x5W LED)
A: 585 mm
B: 1000 mm
C: 640 mm
D: 285 mm
Gewicht: 4700 g