OHM ZL2.L1.O55.XY
Type: suspension lamp. Lampshade: white, hand-blown, three-layered glass, satin opal matt. Metal parts: painted steel plate RAL 9003 (.60), RAL 9005 (.61) or RAL Argento dorato (.70). Pendant: white, black or transparent cable.
IK code: IK01
Ballast: Driver
CRI:  >90
LED life: L80/F10 50000 hours
Watt: 22,1 W
Color temperature: 3000 K
Module luminous flux: 3235 lm
Luminaire luminous flux: 2711 lm
A: 585 mm
B: 1000 mm
C: 640 mm
D: 285 mm
Dali 2: Available
Bluetooth control: Available on inquiry
Weight: 4700 g