ZED ZL5.20.Z100.X
Typ: Pendelleuchte. Lampenschirm: weißes, mundgeblasenes, dreischichtiges Opalglas seidenmatt. Metallteile: lackiertes Stahlblech RAL 9003 (.60) oder RAL 9005 (.61). Federung: weißes oder schwarzes Kabel.
IK  Code: IK01
Fassung: G9
Leuchtmittel: 5x33W+5x48W(max 10x5W LED)
A: 1050 mm
B: 570 mm
C: 1130 mm
Gewicht: 11700 g