PALA SR.11.P1.45
Type: luminaire de plafond et mural. Abat-jour: verre blanc, soufflé de manière artisanale, à trois couches, satin opale mat. Les pièces métalliques: tôle en acier peint RAL 9005 (.45) ou avec le disque de réflexion couvert  de laiton super poli (.45M).
IK code: IK01
Douille: G9
Lampe: 1x60W(max 5W LED)
A: 365 mm
B: 340 mm
C: 200 mm
Poids: 3000 g