PALA SR.11.P1.45M
Typ: stropní a nástěnné svítidlo. Stínítko: bílé ručně foukané trojvrstvé sklo opál mat. Kovové části: ocelový plech lakovaný RAL 9005 (.45) nebo s odrazným vysoce leštěným pomosazeným terčem (.45M).
IK kód: IK01
Patice: G9
Světelný zdroj: 1x60W(max 5W LED)
A: 365 mm
B: 340 mm
C: 200 mm
Hmotnost: 3000 g