PALA SR.L1.P1.45M.Y
Typ: Decken- und Wandleuchte. Lampenschirm: weißes, mundgeblasenes, dreischichtiges Opalglas seidenmatt. Metallteile: lackiertes Stahlblech RAL 9005 (.45) oder mit der reflektierenden hoch-glanzpolierten vermessingten Scheibe (.45M).
IK  Code: IK01
Vorschalgerät: Driver
CRI:  >90
LED-Lebensdauer: L80/F10 50000 Stunden
Watt: 8,3 W
Farbtemperatur: 3000 K
Module luminous flux: 1060 lm
Luminaire luminous flux: 899 lm
A: 365 mm
B: 340 mm
C: 200 mm
Dali 2: Verfügbar
Gewicht: 3000 g