PALA LR.11.P4.45M
Typ: stojanové svítidlo. Stínítko: bílé ručně foukané trojvrstvé sklo opál mat. Kovové části: ocelový plech lakovaný RAL 9005 odrazným vysoce leštěným pomosazeným terčem (.45M).
IK kód: IK01
Patice: G9
Světelný zdroj: 1x60W + 1x48W + 2x33W(max 4x5W LED)
A: 340 mm
B: 290 mm
C: 1400 mm
Hmotnost: 9000 g