PALA LR.11.P4.45M
Type: luminaire au porte-lampe. Abat-jour: verre blanc, soufflé de manière artisanale, à trois couches, satin opale mat. Les pièces métalliques: tôle en acier peint RAL 9005 avec le disque de réflexion couvert de laiton super poli (.45M).
IK code: IK01
Douille: G9
Lampe: 1x60W + 1x48W + 2x33W(max 4x5W LED)
A: 340 mm
B: 290 mm
C: 1400 mm
Poids: 9000 g