PALA LR.L1.P4.45M.Y
Typ: Stehleuchte. Lampenschirm: weißes, mundgeblasenes, dreischichtiges Opalglas seidenmatt. Metallteile: lackiertes Stahlblech RAL 9005 mit der reflektierenden hochglanzpolierten vermessingten Scheibe (.45M).
IK  Code: IK01
Vorschalgerät: Driver
CRI:  >90
LED-Lebensdauer: L80/F10 50000 Stunden
Watt: 23,2 W
Farbtemperatur: 3000 K
Module luminous flux: 3205 lm
Luminaire luminous flux: 2693 lm
A: 340 mm
B: 290 mm
C: 1400 mm
Bluetooth-Steuerung: Verfügbar auf Anfrage
Gewicht: 9000 g