PALA LR.L2.P1.45M.Y
Type: luminaire de table. Abat-jour: verre blanc, soufflé de manière artisanale, à trois couches, satin opale mat. Les pièces métalliques: tôle en acier peint RAL 9005 avec le disque de réflexion couvert de laiton super poli (.45M).
IK code: IK01
Ballaste: Driver
CRI:  >90
La vie de LED: L80/F10 50000 heures
Watt: 6,2 W
Température Couleur: 4000 K
Module luminous flux: 869 lm
Luminaire luminous flux: 739 lm
A: 255 mm
B: 180 mm
C: 340 mm
Contrôle Bluetooth: Disponible sur demande
Poids: 2500 g