INFINITY DIREKT INFINITY DIREKT modul 4000K
Typ: Decken- und Wandleuchte. Lampenschirm: Acrylglas. Leuchte: weiß lackiertes Stahlblech.
Spannung: 230V
Vorschalgerät: Driver
CRI:  >90
LED-Lebensdauer: L80/F10 50000 Stunden
Watt: 9,6 W
Farbtemperatur: 4000 K
Module luminous flux: 1295 lm
Luminaire luminous flux: 1017 lm
Dali 2: Verfügbar auf Anfrage