INFINITY DIREKT INFINITY DIREKT modul 4000K
Type: luminaire de plafond et mural. Abat-jour: verre acrylique. Luminaire: tôle en acier peint en blanc.
Tension: 230V
Ballaste: Driver
CRI:  >90
La vie de LED: L80/F10 50000 heures
Watt: 9,6 W
Température Couleur: 4000 K
Module luminous flux: 1295 lm
Luminaire luminous flux: 1017 lm
Dali 2: Disponible sur demande