SEMILUNA ZT4.11.S200.X
Typ: závěsné svítidlo. Stínítko: bílé ručně foukané trojvrstvé sklo opál mat. Kovové části: ocelový plech lakovaný RAL 9003 (.60), RAL 9005 (.61), RAL Bronz (.73) nebo RAL Chrom (.77). Závěs: tyčový.
Napětí: 230V
IK kód: IK01
Patice: E27
Světelný zdroj: 4x60W(max 9W LED)
A: 1050 mm
B: 200 mm
C: 750 mm
Hmotnost: 12600 g