GEO ZK2.11.GA.61
Typ: Pendelleuchte. Lampenschirm: weißes, mundgeblasenes, dreischichtiges Opalglas seidenmatt. Metallteile: lackiertes Stahlblech RAL 9005 (.61). Federung: schwarzes Kabel.
Spannung: 230V
IK  Code: IK01
Fassung: G9
Leuchtmittel: 1x48W(max 5W LED)
A: 400 mm
B: 955 mm
C: 1150 mm
D: 150 mm
Gewicht: 900 g