ZED ZK2.11.ZA.X
Typ: Pendelleuchte. Lampenschirm: weißes, mundgeblasenes, dreischichtiges Opalglas seidenmatt. Metallteile: lackiertes Stahlblech RAL 9003 (.60) oder RAL 9005 (.61). Federung: weißes oder schwarzes Kabel.
Spannung: 230V
IK  Code: IK01
Fassung: G9
Leuchtmittel: 1x33W+1x48W(max 2x5W LED)
A: 400 mm
B: 955 mm
C: 1320 mm
Gewicht: 1600 g