ARCANE ZK.11.AR1.XY
Typ: Pendelleuchte. Lampenschirm: weißes, mundgeblasenes, dreischichtiges Opalglas in Farbvarianten weiß/weiß (.01), weiß/türkis (.08), weiß/gelb (.11), grau/weiß (.18), weiß/grün (19.). Metallteile: lackiertes Stahlblech RAL 9005 (.61). Federung: schwarzes Kabel.
Spannung: 230V
IK  Code: IK01
Fassung: E27
Leuchtmittel: 1x75W(max 11W LED)
A: 210 mm
B: 310 mm
C: 1500 mm
Track-System: Verfügbar auf Anfrage
Sádrokarton: Verfügbar auf Anfrage
Gewicht: 3300 g