ZED SR.11.Z.X
Typ: nástěnné svítidlo. Stínítko: bílé ručně foukané trojvrstvé sklo opál mat. Kovové části: ocelový plech lakovaný RAL 9003 (.60) nebo RAL 9005 (.61).
Napětí: 230V
IK kód: IK01
Patice: G9
Světelný zdroj: 1x33W + 1x48W(max 2x5W LED)
A: 380 mm
B: 1025 mm
C: 200 mm
Hmotnost: 3000 g