GLOU N1.K1.31Y
Typ: nástěnné svítidlo. Kovové části: ocelový plech lakovaný RAL 9003, kombinace (.31) a (.60).
Předřadník: Driver
CRI:  >90
Životnost LED: L80/F10 50000 hodin
Watt: 19,1 W
Teplota chromatičnosti: 3000 K
Světelný tok modulu: 2378 lm
Světelný tok svítidla: 1713 lm
A: 300 mm
B: 240 mm
C: 42 mm
Dali 2: Dostupné
Bluetooth ovládání: Dostupné na poptávku
Hmotnost: 2000 g