GLOU N2.K1.31Y
Typ: Wandleuchte. Metallteile: lackiertes Stahlblech RAL 9003, Kombination (.31) und (.60).
Vorschalgerät: Driver
CRI:  >90
LED-Lebensdauer: L80/F10 50000 Stunden
Watt: 19,1 W
Farbtemperatur: 3000 K
Module luminous flux: 2378 lm
Luminaire luminous flux: 1545 lm
A: 300 mm
B: 240 mm
C: 42 mm
Dali 2: Verfügbar
Bluetooth-Steuerung: Verfügbar auf Anfrage
Gewicht: 2400 g