GLOU N4.K2.31Y
Type: luminaire mural. Les pièces métalliques: acier laqué RAL 9003, combinaison (.31) et (.60).
Ballaste: Driver
CRI:  >90
La vie de LED: L80/F10 50000 heures
Watt: 19,1 W
Température Couleur: 4000 K
Module luminous flux: 2491 lm
Luminaire luminous flux: 1514 lm
A: 360 mm
B: 280 mm
C: 42 mm
Dali 2: Disponible
Contrôle Bluetooth: Disponible sur demande
Poids: 2200 g