OMNIA SR1.K1.O2.XY
Typ: nástěnné svítidlo. Stínítko: akrylátové sklo. Kovové části: ocelový plech lakovaný RAL 9003 (.60), RAL 9005 (.61)  nebo RAL 7016 (.62). Závěs: lankový.
Předřadník: Driver
CRI:  >90
Životnost LED: L80/F10 50000 hodin
Watt: 9,6 W
Teplota chromatičnosti: 3000 K
Světelný tok modulu: 1237 lm
Světelný tok svítidla: 960 lm
A: 1505 mm
B: 140 mm
C: 495 mm
Dali 2: Dostupné
Hmotnost: 4000 g