OMNIA SR1.K2.O2.XY
Typ: Wandleuchte. Lampenschirm: Acrylglas. Metallteile: lackiertes Stahlblech RAL 9003 (.60), RAL 9005 (.61) oder RAL 7016 (.62). Federung: Seilaufhängung.
Vorschalgerät: Driver
CRI:  >90
LED-Lebensdauer: L80/F10 50000 Stunden
Watt: 9,6 W
Farbtemperatur: 4000 K
Module luminous flux: 1295 lm
Luminaire luminous flux: 1005 lm
A: 1505 mm
B: 140 mm
C: 495 mm
Dali 2: Verfügbar
Gewicht: 4000 g