OMNIA LR2.K1.O2.X
Typ: stojanové svítidlo. Stínítko: akrylátové sklo. Kovové části: ocelový plech lakovaný RAL 9003 (.60), RAL 9005 (.61)  nebo RAL 7016 (.62).
Předřadník: Driver
CRI:  >90
Životnost LED: L80/F10 50000 hodin
Watt: 19,2 W
Teplota chromatičnosti: 3000 K
Světelný tok modulu: 2474 lm
Světelný tok svítidla: 1920 lm
A: 680 mm
B: 370 mm
C: 1700 mm
D: 1250 mm
Hmotnost: 12200 g