OMNIA LR2.K2.O2.X
Typ: Stehleuchte. Lampenschirm: Acrylglas. Metallteile: lackiertes Stahlblech RAL 9003 (.60), RAL 9005 (.61) oder RAL 7016 (.62).
Vorschalgerät: Driver
CRI:  >90
LED-Lebensdauer: L80/F10 50000 Stunden
Watt: 19,2 W
Farbtemperatur: 4000 K
Module luminous flux: 2590 lm
Luminaire luminous flux: 2010 lm
A: 680 mm
B: 370 mm
C: 1700 mm
D: 1250 mm
Gewicht: 12200 g