OMNIA ZT2.6.K2.O2.XY
Typ: závěsné svítidlo. Stínítko: akrylátové sklo. Kovové části: ocelový plech lakovaný RAL 9003 (.60), RAL 9005 (.61)  nebo RAL 7016 (.62). Závěs: tyčový.
Předřadník: Driver
CRI:  >90
Životnost LED: L80/F10 50000 hodin
Watt: 13,4 W
Teplota chromatičnosti: 4000 K
Světelný tok modulu: 1930 lm
Světelný tok svítidla: 1499 lm
A: 335 mm
C: 420 mm
Dali 2: Dostupné
Bluetooth ovládání: Dostupné na poptávku
Hmotnost: 4000 g