OMNIA ZT2.12.K2.O2.XY
Typ: Pendelleuchte. Lampenschirm: Acrylglas. Metallteile: lackiertes Stahlblech RAL 9003 (.60), RAL 9005 (.61) oder RAL 7016 (.62). Federung: Stahlrohr.
Vorschalgerät: Driver
CRI:  >90
LED-Lebensdauer: L80/F10 50000 Stunden
Watt: 13,4 W
Farbtemperatur: 4000 K
Module luminous flux: 1930 lm
Luminaire luminous flux: 1499 lm
A: 605 mm
C: 420 mm
Dali 2: Verfügbar
Bluetooth-Steuerung: Verfügbar auf Anfrage
Gewicht: 5000 g