OMNIA ZT4.K1.O2.XY
Typ: závěsné svítidlo. Stínítko: akrylátové sklo. Kovové části: ocelový plech lakovaný RAL 9003 (.60), RAL 9005 (.61)  nebo RAL 7016 (.62). Závěs: tyčový.
Předřadník: Driver
CRI:  >90
Životnost LED: L80/F10 50000 hodin
Watt: 29 W
Teplota chromatičnosti: 3000 K
Světelný tok modulu: 3826 lm
Světelný tok svítidla: 2969 lm
A: 605 mm
B: 335 mm
C: 420 mm
Dali 2: Dostupné
Bluetooth ovládání: Dostupné na poptávku
Hmotnost: 6500 g